SHORTRON connect的启用开关

Georg Schlegel GmbH＆Co. KG扩展了SHORTRON connect系列，增加了用于IEC / EN 60947-5-8标准的3位启用开关。该系列的典型M12连接为4针和A编码。指令装置采用防护等级为IP65的精美橡胶帽从正面保护其免受灰尘和水的侵蚀。 与该系列的所有命令设备一样，后部的防护等级为IP65 / IP67。

启用开关的功能基于开关原理。通过将同意启用开关到中间位置，将激活同意功能并启动机器。如果出现紧急情况，则可以释放或按下按钮。在这两种情况下，启用功能都会立即停用，并使机器停止运行。触点已根据EN 60947-5-1强制断开。

三位置启用开关的前框架有三种不同的颜色：银色，黑色或不锈钢。

SHORTRON connect系列包括许多控制设备，例如指示灯，按钮，选择器/钥匙开关和用于22.3 mm安装开口的紧急停止开关1设备。它的特点是体积小巧，紧凑，功能强大，而且由于集成了M12连接，可以快速，轻松地安装 - 据座右铭Plug＆Work称。

