SHORTRON connect的紧急停止开关

Georg Schlegel GmbH＆Co. KG扩展了SHORTRON connect系列，增加了用于两个紧急停止开关。这些紧急停止开关型号的M12连接是5针和A编码的，连接针是根据AIDA原理设计的。像该系列中的所有命令设备一样，前后的防护等级为IP65 / IP67。FRVKOO\_C111有两个断开触点，FRVKOOI\_C112有两个断开触点和一个接通触点。根据EN 60947-5-1，所有常闭触点（NC）均为正断开触点。

SHORTRON connect系列包括许多控制设备，例如指示灯，按钮，选择器/钥匙开关和用于22.3 mm安装开口的紧急停止开关1设备。它的特点是体积小巧，紧凑，功能强大，而且由于集成了M12连接，可以快速，轻松地安装 - 据座右铭Plug＆Work称。

