Dürmentingen, 31.1.2022

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**Arrêt d’urgence avec 4 NF**

*Nouveaux ARU pour la série Kombitast - 2 variantes avec raccord M12*

Le fabricant des unités de commande GEORG SCHLEGEL élargit sa gamme Kombitast en y introduisant 4 nouvelles variantes d'ARU : Les deux nouveaux ARU avec 4 NF pour cosses Faston et broches à souder sont complétés par deux ARU avec un raccordement M12 à 5 pôles.

Normalement 2 NF et éventuellement l'utilisation d'un NO suffisent pour répondre aux exigences de sécurité. Pour des applications particulières qui nécessitent plus de 2 NF, il convient d'utiliser le nouveau KRVK4O avec raccord cosse Faston ou un nouveau KRVK4OP avec des broches à souder avec 4 NF.

Quand vous avez opté pour la technologie M12, vous trouverez aussi un ARU qui correspond à votre choix : SCHLEGEL offre la référence KRVKOO\_C111 avec 2 NF ou la référence KRVKOOI\_C112 avec 2 NF et 1 NO. Les raccords M12 ont un codage A et les contacts sont configurés selon le principe AIDA.


Les unités de commande de la série Kombitast sont conçus pour des découpes de montage de 30,5 mm et sont conformes à la norme EN ISO 13850. Tous les ARU ont un degré de protection IP65 et une durée de vie de 50.000 cycles de commutation. Les valeurs de tension et de courant pour les variantes M12 sont 35 V et 2 A AC/DC, pour les têtes d'ARU avec 4 NF il s'agit de 240 V / 1,5 A AC et 24 V / 2 A DC. Tous les contacts NF sont des contacts à manoeuvre positive d'ouverture selon EN60947-5-1.

**Photo :**

****

Légende de l’image : Les têtes d'ARU de la série Kombitast avec 4 NF pour des raccords cosse Faston et broches à souder.

Photo: GEORG SCHLEGEL



Légende de l’image : Les nouvelles têtes d'ARU avec raccords M12 de la série Kombitast de SCHLEGEL.

Photo: GEORG SCHLEGEL

Coordonnées de contact :

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-0

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contact média:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-412

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Pour la publication, gratuitement. Exemplaire justificatif ou indication demandée.

Quelques informations sur GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG :

Le nom GEORG SCHLEGEL est synonyme d'innovation, de qualité et de design. Fondée en 1945, Schlegel est aujourd'hui une entreprise internationale, ayant son siège en Allemagne, des succursales en Autriche et Singapour, et vendant ses produits dans plus de 80 pays sur les cinq continents. Nos compétences clés: Le développement et la production des appareils de commande, des voyants lumineux et des blocs de jonction. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs de fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Schlegel attache beaucoup d'importance au design lors du développment de nouveaux produits. Plus de 100 distinctions nationales et internationales, parmi lesquelles figurent le prix iF Design Award, Red Dot Award ou German Design Award, démontrent la compétence exceptionnelle de Schlegel en terme de design.