Dürmentingen, 31.1.2022

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**Pulsanti di emergenza con 4 contatti NC**

*Nuovi pulsanti di emergenza per la serie Kombitast - 2 varianti con collegamento M12*

Lo specialista delle unità di controllo GEORG SCHLEGEL amplia la sua serie Kombitast con quattro nuove varianti di pulsanti di emergenza: due nuovi pulsanti di emergenza con 4 contatti NC per il collegamento tramite terminale Faston sono affiancati da altri due pulsanti di emergenza, ciascuno con un collegamento M12 a 5 pin.

Per la maggior parte delle considerazioni sulla sicurezza, sono sufficienti 2 contatti NC e, se necessario, un ulteriore contatto NA come contatto di segnalazione. Per applicazioni speciali che richiedono più contatti NC, il nuovo KRVK4O con connessioni a Faston o il nuovo KRVK4OP con connessioni Print con 4 contatti NC ciascuno sono la scelta giusta.

Coloro che hanno progettato il loro cablaggio per la tecnologia M12 troveranno anche quello che stanno cercando: SCHLEGEL offre il KRVKOO\_C111 con 2 contatti NC o il KRVKOOI\_C112 con 2 contatti NC e 1 contatto NA. I collegamenti M12 sono codificati A e i contatti sono assegnati secondo il principio AIDA.


I dispositivi di comando della serie Kombitast sono progettati per fori di fissaggio da 30,5 mm e sono conformi alla norma EN ISO 13850. Tutti i pulsanti di emergenza hanno un grado di protezione IP65 e una durata di vita di 50.000 cicli di commutazione. I valori di tensione e corrente per le versioni M12 sono 35 V e 2 A AC/DC, per i pulsanti di emergenza con 4 contatti NC 240 V / 1,5 A AC e 24 V / 2 A DC. Tutti i contatti NC sono ad apertura positiva secondo la norma EN 60947-5-1.

**Immagine:**

****

Didascalia: I nuovi pulsanti di emergenza della serie Kombitast con quattro contatti NC per PCB e Faston.

Foto: GEORG SCHLEGEL



Didascalia: Le nuove varianti di pulsanti di emergenza con connessioni M12 della serie Kombitast di SCHLEGEL.

Foto: GEORG SCHLEGEL

Contatto:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

http://www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel

Contatto media:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Diritti di pubblicazione a titolo gratuito. Richiesta di riferimento dell’autore per ogni copia o citazione.

A proposito di Georg Schlegel GmbH & Co.KG  
Schlegel è sinonimo di innovazione, qualità e design. Fondata nel 1945, Schlegel è ad oggi un'azienda che opera a livello mondiale: con sede in Germania, uffici commerciali in Austria e Singapore, esporta verso più di 80 paesi di tutti i continenti. Tra le principali competenze di Schlegel troviamo lo sviluppo e la produzione di unità di controllo, spie di segnalazione e morsettiere. La gamma prodotti comprende inoltre sistemi bus, contenitori, finecorsa, pannelli di controllo e moduli funzionali. Durante lo sviluppo di nuovi prodotti, Schlegel richiede standard elevati soprattutto a livello di design. Più di 90 premi nazionali e internazionali confermano la competitività di progettazione dell'azienda; tra questi il iF Design Award, il Red Dot Award e il Premio Design tedesco.