ドュルメンティンゲン、2022年08月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

荒い周囲用のレジリエントな非常停止スイッチ

*IP69K保護構造がある新しいKombitastの非常停止スイッチ*

*ドュルメンティンゲン – 驕陽か、雨及び雪が降るか、中か、外か、車輌機械か – Georg Schlegelの新しい非常停止スイッチはどんなチャレンジがあっても踏堪えられます: UV耐性材料、保護構造 IP69Kがある、また -40°Cまでに使用でき、ケーブルとコネクタはレジリエントだから。*

オーバーモルドした非常停止スイッチは厳しい使用環境に開発しました。正面でIP69Kの保護構造は塵と水から保護されて、スイッチは高圧洗浄も耐えられます。背面でIP65Kの保護構造を保証しています。Goreシールは湿性が入る事を防止します。プラスチックはUV耐性なので外側の使用に最適です。

非常停止スイッチは2NCがあって、取付け寸法は30.5 mmです。アンチロックカラーとスイッチングポジション表示も付いています。非常停止スイッチの使用できる温度領域は-40 °Cから70 °Cまで、50 000スイッチングサイクルの寿命はプラスの特質を完成しています。動作電圧は35 V DCで、定格電流は2 Aです。


新しいKombitastの非常停止スイッチはM12コネクション付きに提供します。取付けは簡単、速く、主に安全になります。手間ひまかけた配線する事は  もう必要ない。ステンレス製ネジ付きM12 コネクションは 4 ピン、A コードで、また防振ロックがあります。

その他に多様な商業者とモバイルマシンに使用する DEUTSCH プラグ付きも提供します。UV・耐摩耗性な PUR 4 x 0,75 mm² シースケーブル付き互換の MDC04-4P コネクタインターフェースは速い、工具不要の取付けを可能になります。適合なアクセス回線 ([7072-72161-569xxxx](https://www.data-panel.eu/search?sSearch=7072-72161-569)) に、機械内もっと長い道を越える事にできます。

非常停止スイッチは簡単に機械に取付けられる為、追加の保護を提供する取付けボックスも販売しております。

新しい非常停止スイッチは Data Panel 会社と共に開発しました。

画像資料



新しい Kombitast は厳しい使用環境の為のレジリエントな非常停止スイッチです。

写真: Georg Schlegel GmbH & Co. KG

読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5大陸で80国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot賞及びGerman Design賞。