杜尔门廷根, 2020年7月16日

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

Shortron Connect系列扩展到包括按键开关

杜尔门廷根 – Georg Schlegel GmbH & Co. KG 在Shortron Connect系列为22.3 mm的安装开口增加了一个带弹簧复位和M12连接的2位钥匙开关。

四极M12直接连接可实现控制设备的简单，快速和安全的安装。由于采用了锁定技术，因此不可能混淆或错误极化连接。根据"Plug & Work"原则，Shortron Connect系列成员也有效：将其插入并开始使用。触点元件已经集成在开关中，因此不需要附加的触点块。

钥匙开关对应的防护等级为IP 65 / IP 67。这样可以确保可靠地防止正面和背面的水和沙。不需要安装复杂的外壳。

钥匙开关的安装深度仅为33.7毫米，还具有该产品系列的典型紧凑型设计，因此非常适合在越来越小的机器，面板和操作单元中使用。开关有银色，黑色和不锈钢版本提供。

**相片:**

Shortron Connect系列的新钥匙开关。相片: Georg Schlegel

|  |
| --- |
|  |

联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-412

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel名字代表着创新、质量和设计。公司成立于1945年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲80多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel定下很高的设计标准。公司夺得超过90个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF设计大奖，reddot红点设计奖和德国设计大奖。