Dürmentingen, 1.11.2021

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**Prêt pour M12 - ingénieusement simple !**

*La nouvelle série FRT connect introduit les appareils de commande dans le monde M12*

La plupart des dispositifs de contrôle sont actuellement encore équipés de raccordements à vis, à cosse Faston ou à bornes. Ce type de câblage est associé à un travail accru et des erreurs peuvent être comises. Ces problèmes sont éliminés en favorisant le raccordement M12. L'inconvénient : jusqu'à présent, ce passage au M12 impliquait généralement le remplacement complet de la série.

Le remède ici est la nouvelle série FRT connect de GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG, un bloc de contact avec une connexion M12. Le FRT connect rend les systèmes existants « prêts pour M12 » : avec le bloc de contact, les appareils de commande de différentes séries peuvent être équipés ultérieurement d'une connexion M12. Simple et rapide.

**Appropriés pour l’utilisation avec de nombreuses séries**

Toutes les séries de dispositifs de commande SCHLEGEL avec une collerette de 16 mm et une course de 3 mm peuvent être combinées avec les blocs de contact FRT pour les rendre compatibles au M12. Qu'il s'agisse d'une lampe, d'un contact NF ou NO, la diversité des types de contact possibles ne laisse pratiquement rien à désirer.

Pour le raccordement, vous pouvez également choisir entre une fiche à 4 pôles avec configuration de broches SCHLEGEL ou une fiche à 5 pôles avec une configuration de broches AIDA. Une longue durée de vie et une capacité de commutation élevée complètent les caractéristiques positives de la série FRT connect.

Une plus grande individualité n'est guère possible !

**Photo :**

**BU:** Le bloc de contact FRT connect avec raccordement M12 fait entrer les dispositifs de commande dans le monde M12. Photo : GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Coordonnées de contact :

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-0

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contact média:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-412

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Pour la publication, gratuitement. Exemplaire justificatif ou indication demandée.

Quelques informations sur GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG :

Le nom GEORG SCHLEGEL est synonyme d'innovation, de qualité et de design. Fondée en 1945, Schlegel est aujourd'hui une entreprise internationale, ayant son siège en Allemagne, des filiales en Autriche et Singapour, et vendant ses produits dans plus de 80 pays sur les cinq continents. Nos compétences clés: Le développement et la production des appareils de commande, des voyants lumineux et des blocs de jonction. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs de fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Schlegel attache beaucoup d'importance au design lors du développment de nouveaux produits. Plus de 100 distinctions nationales et internationales, parmi lesquelles figurent le prix iF Design Award, Red Dot Award ou German Design Award, démontrent la compétence exceptionnelle de Schlegel en terme de design.