GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

ポテンションメータ付きノブセット

*Shortron connectシリーズの増補*

DÜRMENTINGEN – 今から、Georg Schlegel GmbH & Co. KGはSHORTRON connectシリーズにポテンショメータ付きノブセットを提供します。

コンパクトなポテンションメータの抵抗値は1 kΩ、5 kΩ、10 kΩあるいは50 kΩです。接続タイプは4ピン、AコードのM12プラグです。

ポテンショメータは温度域-20°C から70°Cまでに設計されて、保護構造は正面にIP66、ケーブルが接続場合背面にIP65です。機械的寿命は260°の角度で100.000循環型サイクルまでです。

最大0.1Wの電力定格で最大160Vの定格電圧を印加できます。取付け深さは37.5mm。

銀色、黒色、ステンレス製のフロントベゼル色を提供します。

画像資料

 

BU: 新しいポテンショメータ付きノブセットは銀色、黒色、ステンレス製のフロントベゼル色を提供します。

写真: Georg Schlegel

読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5大陸で80国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot賞及びGerman Design賞。