杜尔门廷根, 2023年 02月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

带照明和拉力释放的紧急停止

Georg Schlegel GmbH＆Co. KG 扩展了 mYnitron 系列。

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG 正在扩展其 mYnitron 系列产品组合，以包括带拉力释放和照明的紧急停止执行器。

YPVLOO 有两个常闭触点，根据EN 60947-5-1，所有均为正断开触点。用于照明的透镜放置在蘑菇头的中间。这使得即使在光线不佳的情况下也能很容易地看到紧急停止装置，并且还会指示紧急停止装置何时处于活动状态。

YPVLOO 令人印象深刻的安装深度仅为 18 毫米，专为 16.2 毫米的安装开口而设计。紧急停止执行器的使用寿命高达 30,000 次，防护等级为 IP65 / IP67 / IP69K，工作温度为 -25°C 至 70°C。工作电压为 35 V AC/DC，工作电流为 5 A/AC 或 2 A/DC。

相片:



Bildunterschrift: SCHLEGEL 扩展了其 mYnitron 系列，推出带照明和拉力释放功能的紧急停止装置。相片: SCHLEGEL

联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于 Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel 名字代表着创新、质量和设计。公司成立于 1945 年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲 80 多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel 定下很高的设计标准。100 多个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF 设计大奖，reddot 红点设计奖和德国设计大奖。