ドュルメンティンゲン、2023 年 03 月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

新しい M12 コネクション付きパネルマウントジャック

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG はパネルマウントジャックシリーズを 2 つの取付け寸法 22.3 mm の使用に、M12 コネクション付きタイプと増補します。

銀色いフロントベゼルのパネルマウントジャック以外に今は黒い、またはステンレス製のフロントベゼルも提供しています。接続ピンは A コード、表に 4ピン及び 5 ピンパネルマウントジャックに仕組みます。裏にオープンケーブル端で連結されます (リッツ線)。

M12 パネルマウントジャックの使用は温度域 -25°Cから 80°Cまで (移動性な使用で -5°C から 80°C まで) で、最大 250V (4 ピン)/125V (5 ピン) AC/DC の電圧とコンタクト付き最大 4 A の電流で可能です。取付け深さは 43.9 mm。

他のコード化とピン配列が予定で、または直接に弊社から問い合わせて下さい。

画像資料

Bildunterschrift: xxx

読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945 年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5 大陸で 80 国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100 つ以上の国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot 賞及び German Design 賞。